Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara IP Bullet IV com Alta Resolução e Múltipla Transmissão. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

**Definição dos Cabos**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Cabos** | **Pinos** | **Definições** | **Comentários** |
| **1** | **Rede (com PoE)** | - | Ligação RJ-45 com LED |
| **2** | **Energia****(Terminal com 3-pinos)** | 1 | AC 24V-1 | DC (-) | Ligação de Energia |
| 2 | Terra | Reservado |
| 3 | AC 24V-2 | DC (+) |
| **3** | **Alarme****(Terminal com 4-pinos)** | 1 | ALME\_DI－ | Ligação de Alarme |
| 2 | ALME\_DI＋ |
| 3 | ALME\_DO－ |
| 4 | ALME\_DO＋ |
| **4** | **Áudio I/O** | Rosa | Linha de Entrada/ Entrada Micro | Transmissor Áudio de duas vias |
| Verde | Linha de Saída |
| **5** | **BNC** | - | Saída de Vídeo Analógica |

**Instalação da Câmara IP**

Por favor, siga as instruções abaixo para concluir a instalação da Câmara IP.

**Ligar a Câmara**

Para ligar a Câmara IP, por favor ligue o cabo DC 12V / AC 24V ao terminal de alimentação. Alternativamente, ligue o cabo Ethernet à porta PoE da câmara e ligue a outra extremidade do cabo a um switch PoE.

****

**NOTA:** se utilizar PoE, certifique-se que a Fonte de Alimentação do Equipamento (PSE) está ligada à rede.

**Ligar o Cabo Ethernet**

Ligar uma das extremidades do cabo Ethernet CAT5 à porta RJ-45 da Câmara IP e a outra extremidade do cabo ao switch de rede ou PC.

**NOTA:** em alguns casos, quando ligar a Câmara IP directamente ao PC, pode precisar de utilizar um cabo cruzado Ethernet.

**NOTA:** verifique o estado dos indicadores de Link e Actividade; se o LED estiver apagado, por favor verifique o estado da ligação da rede.

|  |  |
| --- | --- |
| rear back | Luz Verde de Link indica uma boa ligação à rede.Luz de Actividade Laranja e a piscar indica actividade na rede. |

**Antes de Aceder à Câmara IP**

Quando ligar a Câmara IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

|  |  |
| --- | --- |
| **Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins** | **Níveis de Segurança da Internet** |
| **Passo 1:** Inicie o Internet Explorer (IE).**Passo 2:** Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>.**Passo 3:** Clique em <Security> e seleccione “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX.**Passo 4:** Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | **Passo 1:** Inicie o IE.**Passo 2:** Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>.**Passo 3:** Clique em <Security> e seleccione “Internet.”**Passo 4:** Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara IP. |

**Acesso ao Sistema da Câmara IP**

O endereço IP padrão da Câmara IP é: **192.168.0.250**. Assim, para aceder ao IP da Câmara pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

**Endereço IP: 192.168.0.100**

**Subnet Mask: 255.255.255.0**

**ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe**

* Digite o endereço IP da Câmara IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.
* Introduza o nome do utilizador padrão (**Admin**) e a palavra-passe (**1234**) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

**Instalar o controlo ActiveX**

* Depois de ligar a Câmara IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.
* Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.



* Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.
* Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

**Visualização no Browser**

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo. Por favor note que os botões de funções variam de acordo com o modelo da câmara.



**Câmara IP Bullet IV com Alta Resolução e Múltipla Transmissão**

**Guia de Instalação Rápida**

**Ver 1.4**