
Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara\_SFP IP Zoom AF com Alta Resolução e Múltipla Transmissão. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

**Painel Traseiro da Câmara ­­­­­­­**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **Ligações** | **Definições** | | | |
| 1 | LINHA DE SAÍDA & LINHA DE ENTRADA | Transmissor Áudio de duas vias | | | |
| 2 | Rede SFP | Cabo de ligação para SFP | | | |
| 3 | LEDs de Rede | Indicador de actividade e ligação à rede | | | |
| 4 | VÍDEO (Ligação BNC) | Para saída de vídeo | | | |
| 5 | Entrada para Cartão Micro SD | Para arquivo de vídeos e instantâneos | | | |
| 6 | Botão Padrão | Prima o botão com a ferramenta adequada para repor os valores do sistema | | | |
| 7 | LED de Energia | Indicador de Energia (luz verde) | | | |
| 8 | Alarme I/O | 1 | Saída+ | 5 | Terra |
| 2 | Saída− | 6 | D− |
| 3 | Entrada+ | 7 | D+ |
| 4 | Entrada− |  |  |
| 9 | Ligação AC 24V / DC 12V | AC1 | AC 24V: Energia-1 | 12V | DC 12V: Energia |
| **GND** | AC 24V: Terra | - | DC 12V: Reservado |
| AC2 | AC 24V: Energia-2 | **GND** | DC 12V: Terra |

**Instalação da Câmara IP**

Por favor, siga as instruções abaixo para concluir a instalação da Câmara IP.

**Ligar a Câmara**

Ligue o cabo DC 12V / AC 24V da câmara à corrente elétrica para ligar a câmara.

**Ligar à Rede**

Ligar uma das extremidades do cabo SFP à ligação SFP da Câmara IP e ligue a outra extremidade do cabo a um switch de rede.

**Note iconNOTA:** verifique o estado dos indicadores de Link e Actividade; se o LED estiver apagado, por favor verifique o estado da ligação da rede.

|  |  |
| --- | --- |
| SFP Connector | Luz Verde de Link indica uma boa ligação à rede.  Luz de Actividade Laranja e a piscar indica actividade na rede. |

**Antes de Aceder à Câmara IP**

Quando ligar a Câmara IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

|  |  |
| --- | --- |
| **Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins** | **Níveis de Segurança da Internet** |
| **Passo 1:** Inicie o Internet Explorer (IE).  **Passo 2:** Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>.  **Passo 3:** Clique em <Security> e seleccione  “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX.  **Passo 4:** Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | **Passo 1:** Inicie o IE.  **Passo 2:** Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>.  **Passo 3:** Clique em <Security> e seleccione “Internet.”  **Passo 4:** Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara IP. |

**Acesso ao Sistema da Câmara IP**

O endereço IP padrão da Câmara IP é: **192.168.0.250**. Assim, para aceder ao IP da Câmara pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

**Endereço IP: 192.168.0.100**

**Subnet Mask: 255.255.255.0**

**ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe**

* Digite o endereço IP da Câmara IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.
* Introduza o nome do utilizador padrão (**Admin**) e a palavra-passe (**1234**) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

**Instalar o controlo ActiveX**


* Depois de ligar a Câmara IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.
* Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.



* Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.
* Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

**Visualização no Browser**

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo. Por favor note que os botões de funções variam de acordo com o modelo da câmara.



**Câmara\_SFP IP Zoom AF**

**Alta Resolução e Múltipla Transmissão**

**Guia de Instalação Rápida**

**Ver. 1.1**