Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara IP Micro Bullet com Alta Resolução e Múltipla Transmissão Ultra-WDR. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.


**Ligação à Câmara (apenas para modelos de interior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1**  **Painel Traseiro 1** |  | **P2**  **Painel Traseiro 2** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **Ligações** | **Definições** | | | |
| **1** | **REDE PoE** | Para cabo Ethernet e ligação PSE | | | |
| **2** | **LEDs de Rede** | Indicador de actividade e ligação à rede | | | |
| **3** | **Cabo de Alimentação DC** | Ligação DC 12V / Ligação de Energia | | | |
| **4** | **ENTRADA DE LINHA & SAÍDA DE LINHA** | Transmissão Áudio de duas vias | | | |
| **5** | **Alarme I/O** | 1 | Entrada − | 3 | Saída − |
| 2 | Entrada + | 4 | Saída + |

**Entrada de Cartão microSD / Botão Padrão (Modelos de Interior e Exterior)**

As posições do Cartão microSD e do Botão Padrão são apresentados abaixo.



**Entrada de Cartão microSD**

Insira o Cartão SD na entrada do Cartão microSD para arquivar vídeos e instantâneos.

**Botão Padrão**

Prima o botão com uma ferramenta adequada para repor a configuração padrão do sistema.

**Instalação da Câmara IP**

Por favor, siga as instruções abaixo para concluir a instalação da Câmara IP.

**Ligar a Câmara**

Para ligar a Câmara IP, por favor ligue o cabo DC 12V ao terminal de alimentação. Alternativamente, os utilizadores podem ligar a câmara por PoE. Consulte a secção de ligação do cabo Ethernet para ligação PoE.

**Note icon**

**NOTA:** se utilizar PoE, certifique-se que a Fonte de Alimentação do Equipamento (PSE) está ligada à rede.

**Ligar o Cabo Ethernet**

Ligar uma das extremidades do cabo Ethernet CAT5 à porta RJ-45 da Câmara IP e a outra extremidade do cabo ao switch de rede do PC.

**Note iconNOTA:** em alguns casos, quando ligar a Câmara IP directamente ao PC, pode precisar de utilizar um cabo cruzado Ethernet.

**Note iconNOTA:** verifique o estado dos indicadores de Link e Actividade; se o LED estiver apagado, por favor verifique o estado da ligação da rede.

|  |  |
| --- | --- |
| PoE | Luz Verde de Link indica uma boa ligação à rede.  Luz de Actividade Laranja e a piscar indica actividade na rede. |

**Cabo Tudo em Um (Apenas para Modelos de Exterior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WJ-All in One_3_m** | **WJ-All in One_1_m** | **WJ-All in One_2_m** |
| **Cabo RJ-45** | **Cabo Tudo em Um 1** | **Cabo Tudo em Um 2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº.** | **Ligação** | **Definição** | **Comentário** |
| **1** | **RJ-45** | Para cabo Ethernet e ligação PSE | |
| **2** | **Saída Áudio** | Linha de Saída | Transmissão áudio de duas vias |
| **3** | **Entrada Áudio** | Linha de Entrada |
| **4** | **Cabo de Alimentação DC** | Ligação DC 12V / Ligação de Energia | |

**Antes de Aceder à Câmara IP**

Quando ligar a Câmara IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

|  |  |
| --- | --- |
| **Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins** | **Níveis de Segurança da Internet** |
| **Passo 1:** Inicie o Internet Explorer (IE).  **Passo 2:** Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>.  **Passo 3:** Clique em <Security> e seleccione  “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX.  **Passo 4:** Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | **Passo 1:** Inicie o IE.  **Passo 2:** Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>.  **Passo 3:** Clique em <Security> e seleccione “Internet.”  **Passo 4:** Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara IP. |

**Acesso ao Sistema da Câmara IP**

O endereço IP padrão da Câmara IP é: **192.168.0.250**. Assim, para aceder ao IP da Câmara pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

**Endereço IP: 192.168.0.100**

**Subnet Mask: 255.255.255.0**

**ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe**

* Digite o endereço IP da Câmara IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.
* Introduza o nome do utilizador padrão (**Admin**) e a palavra-passe (**1234**) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

**Instalar o controlo ActiveX**


* Depois de ligar a Câmara IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.
* Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.



* Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.
* Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

**Visualização no Browser**

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo. Por favor note que os botões de funções variam de acordo com o modelo da câmara.



**Câmara IP Micro Bullet**

**Alta Resolução e Múltipla Transmissão Ultra-WDR**

**Guia de Instalação Rápida**

**Ver. 1.1**