

Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara Dome IP com Rede de Alta Velocidade. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

**Definição do Switch**

** **

**Interior Exterior**

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Ligação RJ-45 |
| **B** | ALARME I/O |
| **C** | Energia |
| **D** | Entrada para Cartão Micro SD |
| **E** | Botão Padrão |
| **F** | Áudio I/O |

**Definições de Energia & Ligação Áudio**

Por favor, consulte a ilustração abaixo para ligar a fonte de alimentação através do adaptador de energia fornecido e configurar a ligação Áudio de acordo com a definição dos pinos.

**Ligação de Energia** **Ligação Áudio**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Power** | **Pino** | **Definições** |  | Audio connector | **Pinos** | **Definições** |
| **1** | AC 24\_1 | **1** | LINHA DE SAÍDA |
| **2** | FG | **2** | TERRA |
| **3** | AC 24\_2 | **3** | LINHA DE ENTRADA |

Para ligar a câmara, os utilizadores podem optar por uma ligação via Ethernet ou AC 24V. Para utilizar a energia via Ethernet, por favor ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta Ethernet da Câmara e a outra extremidade à IEEE 802.3 a 60W de alta potência via injector Ethernet (HPoE). Para utilizar a fonte de alimentação AC 24V, ligue este cabo à fonte de energia.

**Note icon**Por favor, antes de ligar a fonte de energia, verifique a definição dos pinos das ligações listadas acima. A fonte de alimentação de AC24V deve ser ligada no **primeiro** e **terceiro** pino. Se ligar incorrectamente pode danificar a unidade.

**Definição da Ligação do Alarme I/O**

Quando efectuar as ligações, por favor consulte a ilustração abaixo para configurar os pinos do sistema de Alarme I/O.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pinos** | **Definições** |  | **Pinos** | **Definições** |
| 1 | SAÍDA ALARME\_NO\_1 |  | 7 | SAÍDA ALARME\_COM\_2 |
| 2 | SAÍDA ALARME\_NC\_1 |  | 8 | TERRA |
| 3 | SAÍDA ALARME\_COM\_1 |  | 9 | ENTRADA ALARME\_4 |
| 4 | TERRA |  | 10 | ENTRADA ALARME\_3 |
| 5 | SAÍDA ALARME\_NO\_2 |  | 11 | ENTRADA ALARME\_2 |
| 6 | SAÍDA ALARME\_NC\_2 |  | 12 | ENTRADA ALARME\_1 |

**Antes de Aceder à Câmara**

Quando ligar a Câmara IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte O Guia Software da Câmara Dome com Rede de Alta Velocidade.

|  |  |
| --- | --- |
| **Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins** | **Níveis de Segurança da Internet** |
| **Passo 1:** Inicie o Internet Explorer (IE).  **Passo 2:** Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>.  **Passo 3:** Clique em <Security> e seleccione  “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX.  **Passo 4:** Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | **Passo 1:** Inicie o IE.  **Passo 2:** Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>.  **Passo 3:** Clique em <Security> e seleccione “Internet.”  **Passo 4:** Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara IP. |

**Acesso ao Sistema da Câmara**

O endereço IP padrão da Câmara IP é: **192.168.0.250**. Assim, para aceder ao IP da Câmara pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

**Endereço IP: 192.168.0.100**

**Subnet Mask: 255.255.255.0**

**ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe**

* Digite o endereço IP da Câmara IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.
* Introduza o nome do utilizador padrão (**Admin**) e a palavra-passe (**1234**) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

**Instalar o controlo ActiveX**

* Depois de ligar a Câmara IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.


Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.



* Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.
* Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

**Visualização no Browser**

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo.



**Câmara Dome IP com Rede de Alta Velocidade**

**Guia de Instalação Rápida**

Ver. 1.3